**超净实验室**

**规 章 制 度**

1. 进入实验室前，须在门口更换拖鞋，在更衣室穿戴洁净服、帽子，并站于缓冲室内风浴1-2分钟。

2. 禁止将随身包裹、杂物及其它与实验无关物品带入实验室。粉末样品仅限带入天平室。

3. 禁止修改实验室自动监视系统的任何参数。

4. 进出实验室须随手关门，除可以对通风柜内的电热板及压差进行规定内的调节外，禁止对其它风、水、电系统进行调节。

5. 明确实验室内仪器，如Millipore超纯水器、电子天平、离心机等的使用方法，严格按规定操作使用。

6. 酸、碱等腐蚀性及易挥发试剂应在通风柜内严格按有关规定操作；废液、废物应分类放入指定处；未经处理的废酸不可直接排入下水道。

7. 精心使用实验室内仪器和器材，使用完毕后要及时清洗并归位，保持室内、地板和实验台面清洁。

8. 不得私自将本实验室的试剂、器皿器材、工具带出室外。

9. 离开实验室时，请认真检查水、电，保证安全。